# [ステータス] ブロックのビット

ビジョンシステムの現在の状態を示すには、[ステータス] ビットブロックを使用します。このブロックは、プロトコルが開始されると、およびステータスが新しくなると、SLMP スキャナによって更新されます。[ステータス] ビットブロックは 112 ビットで、その一部は予約済みです。

[ステータス] ブロックのビットの用途と予約されているビットを次の表にまとめています。

注: 信号の詳細については、「産業用通信信号」のトピックを参照してください。

バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
0 | Online | Offline Reason | Offline Reason | Acq Error | 予約済み | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed | 予約済み
2 | 予約済み | Job Pass | Exposure Complete | 予約済み | String Command Ack | Set User Data Ack
3 | External Event Ack 7 | External Event Ack 6 | External Event Ack 5 | External Event Ack 4 | External Event Ack 3 | External Event Ack 2 | External Event Ack 1 | External Event Ack 0