# 産業用通信の設定

次の手順は、In-Sight ビジョンシステムと、ネットワークに接続され、適合している PLC と間の通信を設定する一般的なプロセスの概要を示しています。

1. In-Sight ビジョンシステムを設置して、ネットワークに接続します。詳細については、お使いのデバイスのハードウェアリファレンスマニュアルを参照してください。

2. In-Sight Vision Suite をインストールして起動します。

3. 左側のデバイスペインでビジョンシステムを選択し (1)、アプリケーションウィンドウの下部にある [ユーティリティ] タブの [ネットワーク設定] ボタンをクリックします (2)。

   [ネットワーク設定] ユーティリティが表示されます。

   ヒント:
   - ビジョンシステムに既に接続していて、アダプタを開いている場合は、アプリケーションウィンドウの左上隅にある ([ホーム]) ボタンをクリックすると、In-Sight Vision Suite インタフェースに切り替わります。その後、設定するビジョンシステムを選択し、上記の手順で [ネットワーク設定] ダイアログを開きます。
   - 既に接続している (つまり、アダプタウィンドウが既に開いている) ビジョンシステムを設定することはできません。使用可能なユーティリティ ([ネットワーク設定] ユーティリティを含む) は、そのデバイスに接続していない場合にのみ有効になります。
4. ビジョンシステムのネットワーク設定が PLC のネットワークに適合するように設定します。ビジョンシステムは、PLC またはネットワークスイッチに直接接続することができます。完了したら、ユーティリティを閉じます。

5. In-Sight Vision Suite の [ユーティリティ] タブにある [産業用イーサネット] ボタンをクリックして、[産業用イーサネットの設定] ユーティリティを起動します。

6. [プロトコルの選択] ドロップダウンメニューから、[なし]、[EtherNet/IP]、または [PROFINET] を選択します。[OK] をクリックして変更を適用します。

   ヒント: 設定済みのプロトコルタイプを別のプロトコルタイプに変更するには、ユーティリティを再起動する必要がある場合があります。その場合は、[OK] ボタンが [再起動] ボタンに変わります。

7. In-Sight Vision Suite を実行している PC に PLC 固有のファイルとソフトウェアをインストールして設定します。プロトコル固有の設定ファイルのインストールの詳細については、「EtherNet/IP PLC の設定」および「PROFINET PLC の設定」を参照してください。

8. ビジョンシステムをオンラインにして、PLC の設定に使用するソフトウェアにビジョンシステムが表示されていることを確認します。

9. ビジョンシステムをオフラインにして、ビジョンシステムと PLC の間で情報を交換するようにジョブを設定します。

注:

- ネットワーク設定の詳細については、In-Sight Vision Suite のヘルプの「ネットワーク設定」を参照してください。
- EtherNet/IP または PROFINET のどちらか 1 つのプロトコルだけをビジョンシステムで有効にすることができます。In-Sight Vision Suite でのプロトコルの設定の詳細については、In-Sight Vision Suite のヘルプの「産業用イーサネット」を参照してください。