# 輝度

[輝度] ツールを使用すると、定義した領域内のピクセルの平均グレースケール値つまり平均輝度に基づいて、特徴の有無を判定することができます。

[輝度] ツールは、良品の特徴が不良品の特徴と比較して非常に黒い、または白い場合に役立ちます。特徴の輝度の上昇または低下は、部品の有無を示します。例えば、白の瓶キャップの有無は、その領域内の輝度を測定することですばやく確認できます。

[輝度] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[有無判定] ツールグループを展開し、[輝度] ツールを選択します。

2. ダイアログで、取り込み表示画面のボックスのサイズと位置を変更して領域を定義します。右側の [サーチ形状] ドロップダウンでボックスの形状を変更することができます。選択できる形状は、[矩形]、[円]、[円環]、[ポリゴン] です。

3. また、取り込み表示画面で右クリックし、表示されるドロップダウンメニューから [サブ領域の追加] > [形状] を選択すると、モデル領域にサブ領域を追加して、無関係な特徴や紛らわしい特徴をマスクすることもできます。デフォルトではサブ領域はモデル領域に追加されますが、取り込み画面で右クリックし、ドロップダウンメニューから [サブ領域の操作] > [減算] を選択して、減算に変更することができます。

4. [OK] をクリックします。

制限範囲を調整するには:

ツール結果の生成方法を変更するには、[標準/反転] トグルを切り替えます。ツールを [標準] に設定すると、輝度の値が定義された最小値と最大値の間にある場合に合格結果が生成されます。ツールを [反転] に設定すると、輝度の値が定義された最小値と最大値の外にある場合に合格結果が生成されます。

有効範囲は、スライダを使ってグレースケールの [最小] 値と [最大] 値を変更するか、スライダの下のボックスに数値を入力して調整します。取り込み表示画面のピクセルにカーソルを合わせると、右下隅にピクセル概算値が表示されます。これは、最適なグレースケール値の決定に役立ちます。括弧内にピクセルの座標が表示され、= 記号の後にピクセルのグレースケール値が表示されます。

[最小/最大の設定] をクリックすると、自動的に計算されたグレースケールの最小値と最大値が使用されます。自動的に計算された最小値と最大値は、ツールを追加するか、[最小/最大の設定] ボタンをクリックした時点の、定義した領域内の平均グレースケール値の上下 10% になります。