# エッジの検出

[エッジの検出] ツールを使用すると、直線エッジの有無を判定できます。[エッジの検出] ツールは、[パターンの検出] ツールよりも高速で直線エッジを識別することができます。

[エッジの検出] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[有無判定] ツールグループを展開し、[エッジの検出] ツールを選択します。

2. このツールは、画像上の円を自動的に検出し、取り込み表示画面で水色でハイライトします。ハイライトをクリックすると、ツールで検出する円として選択されます。
3. [OK] をクリックします。

エッジの設定を調整するには:

[極性] の設定を使用して、暗い領域と明るい領域の間でエッジ検出の方向を変えることができます。オプションには、[黒→白]、[白→黒]、[任意] があります。デフォルトで、[極性] は [任意] に設定されています。

合格と見なされる一致率を変更するには、スライダを使うか、[アクセプトしきい値] ボックスに数値を入力して、[アクセプトしきい値] を調整します。しきい値を小さくすると一致率の高い円のみが検出され、しきい値を大きくすると一致率の低い円も検出されます。