# In-Sight ビジョンシステムの設定

In-Sight ビジョンシステムと PLC の間の通信を設定する最初の手順は、ビジョンシステムで PROFINET 通信を有効にすることです。次の手順を実行して、ビジョンシステムを適切に設定します。

1. In-Sight Vision Suite を起動します。

2. 設定するビジョンシステムをデバイスペインでクリックして選択します。

3. ビジョンシステムを選択すると、使用可能なユーティリティが In-Sight Vision Suite ウィンドウの下部に表示されます。[産業用イーサネット] を探してクリックし、[産業用イーサネット] 設定ユーティリティを起動します。

4. ドロップダウンリストから PROFINET プロトコルを選択します。選択すると、追加のオプションがウィンドウに表示されます。

5. [PROFINET ステーション名の有効化] チェックボックスをオンにして、[ステーション名] テキストボックスに「IS2800System」と入力します。完了したら、[OK] または [再起動] をクリックして変更を適用します。

注: この変更を行う前にビジョンシステムで別の産業用イーサネット設定を使用していた場合は、[再起動] ボタンでビジョンシステムを再起動する必要があります。