# SLMP PLC の設定

In-Sight Easy Builder では、CC-Link IE 製品と TCP/IP ベース製品間のシームレスな接続を実現する一般的なプロトコルである SLMP をサポートしています。このプロトコルは、アプリケーションがネットワーク上に設置された三菱電機製 iQ/Q および FX シリーズ PLC/モーションコントローラ (MC) と通信するために使用します。EtherNet/IP ベースおよび PROFINET ベースのネットワーク通信 (入力および出力通信を PLC/MC で制御) とは異なり、In-Sight Easy Builder と PLC/MC 間の SLMP 通信はビジョンシステムによって開始されます。

In-Sight Easy Builder の SLMP プロトコルを有効にするには、次の手順に従います。

1. In-Sight Vision Suite を起動し、[ユーティリティ] ウィンドウで [産業用イーサネット] ユーティリティを開きます。
2. ドロップダウンリストから [SLMP] を選択します。プロトコル固有の [設定] タブと [デバイスアドレス] タブが表示されます。ローカルネットワークのプロパティに従って接続を設定します。詳細については、In-Sight Vision Suite のヘルプの「産業用イーサネット – SLMP の設定」トピックを参照してください。
3. In-Sight Vision Suite と同じ PC に GX Works アプリケーションをインストールします。
4. GX Works アプリケーションを起動し、三菱電機製 PLC/MC と通信できるように In-Sight ビジョンシステムを設定します。詳細については、『GX Works Operating Manual (GX Works 操作マニュアル)』を参照してください。