# [出力] ブロックのワード

[出力] ワードブロックには、ビジョンシステムの出力と PLC/MC への入力が格納されます。Set User Data ビットが 0 から 1 に変わるたび、またはジョブが変更されるたびに読み取りが行われます。[出力] ブロックのワードの用途の要約を次の表に示します。

注: 信号の詳細については、「産業用通信信号」のトピックを参照してください。

バイト数 | 信号
0 ～ 1 | Current Job ID: 0x0000: コマンド成功/不明な失敗。 0x0002: コマンドに誤りがあります (コマンド ID が無効、または指定されたジョブ番号が存在しない)。 0x208D: リクエストがシステム状態に適合しません (つまり、処理が有効か無効か)。例えば、まず、処理を無効にせずにジョブ変更を行おうとすると、この出力が返されます。処理の状態は、[ステータス] ビットブロックのバイト 0 のビット 6 で指定されます。
2 ～ 3 | Error Code
4 ～ 5 | Command Result Code
6 ～7 | Acquisition ID
8 ～9 | Inspection ID
10 ～11 | Inspection Result Code
12 ～1920 | Inspection Results