# Read Job (ジョブの読み取り)

指定した In-Sight ジョブスロットからジョブを読み取ります。

## Read Job (ジョブの読み取り) の入力

シンタックス:RJ[ID]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ジョブ ID 番号 (0 ～ 999)。

## Read Job (ジョブの読み取り) の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードの後に、行の終端記号、ジョブデータの行が続きます。

ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ジョブ ID 番号が許容範囲 (0 ～ 999) 外です。
-2 | ジョブを読み取れなかった、またはジョブスロットが空であるため、コマンドを実行できませんでした。
-4 | In-Sight ビジョンシステムのメモリ不足です。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

ジョブデータの行は次のとおりです。

パラメータ | 説明
--- | ---
名前 | 1 行目にはジョブ名が含まれます。
サイズ | 2 行目には、ジョブのサイズ (バイト単位) を表す整数値が含まれます。
データ | 実際のジョブデータは、1 行 80 文字でフォーマットされた ASCII 16 進数値としてエンコードされています。各行は終端文字で終わります。
チェックサム | 最後の行には、ジョブデータのチェックサムである 4 バイトの ASCII 16 進数が含まれます。

## Read Job (ジョブの読み取り) の例

In-Sight ビジョンシステムに保存されている「85Test.jobx」という名前のジョブに関する情報を取得するには、次のコマンドを発行します。RJ85

Read Job (ジョブの読み取り) コマンドを発行すると、Telnet ウィンドウの最初の行にはステータスコード (1)、次にジョブ名 (85Test.jobx)、サイズ (1900、バイト単位)、ASCII 16 進数フォーマットのジョブデータが出力されます。そして 4 バイトの ASCII 16 進数チェックサム (48A3) が最後の行に表示されます。

注: RJ コマンドで報告されるサイズは、データの ASCII 16 進数エンコーディングにより、In-Sight ビジョンシステムに保存されている実際の .JOBX ファイルサイズの 2 倍のバイト数になります。