# 構成を PLC にダウンロードする

In-Sight ビジョンシステムをハードウェア構成に追加したら、次の手順を実行して PC にダウンロードします。

1. HW Config ウィンドウの [Station] メニューをクリックし、[Save and Compile] を選択して、プロジェクトを保存してコンパイルします。

2. [PLC] メニューをクリックし、[Download] を選択してダウンロード手順を開始します。

   注:

   HW Config で設定した IP アドレスと PLC の IP アドレスが同じ場合は、その IP アドレスが [Select Node Address] ウィンドウに表示されます。同じでない場合は、[View] ボタンをクリックして、ネットワーク上の使用可能な CPU のリストを開き、適切な CPU を選択して [OK] をクリックします。

3. 必要な回数だけ確定すると、ダウンロードが正常に完了します。