# Set Job (ジョブの設定)

In-Sight センサのフラッシュメモリにあるジョブスロットの 1 つからジョブをロードし、それをアクティブジョブにします。

注:

- In-Sight センサはオフラインである必要があります。
- ジョブ ID 番号の機能を使用するには、ロードするジョブに正の値の数値 (0 ～ 2147483647) の接頭辞を付けて保存する必要があります。

## Set Job (ジョブの設定) の入力

シンタックス:SJ[ID]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ロードするジョブの ID 番号 (0 ～ 2147483647)。

## Set Job (ジョブの設定) の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ID が 0 未満か、整数ではありません。
-2 | ジョブのロードに失敗したか、センサがオンラインになっているか、またはファイルが見つからなかったため、コマンドを実行できませんでした。
-4 | In-Sight センサのメモリ不足です。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Set Job (ジョブの設定) の例

In-Sight ビジョンシステムでアクティブジョブとして「2Test.jobx」をロードするには、次のコマンドを発行します。SJ2。

In-Sight センサが 1 を返すと、ジョブが正常にロードされアクティブになったことを示します。