# [フィルムストリップ] ウィンドウのコンポーネント

フィルムストリップは次の要素で構成されています。

項目 | 名前 | 説明
1 | フレーム | 以下で構成される記録フレーム。 画像 画像名 シーケンス番号 デフォルトのフレーム名は画像です。フレームのシーケンス番号は、[カウンタ] で定義します。 フレームをダブルクリックすると、フレームが再生されます。 フレーム名にカーソルを合わせると、フレームファイルの保存場所と記録日時が表示されます。 フレームの周囲には 2 種類の枠が使用されます。 青色の枠:ユーザが選択しているフレームを示す選択マーカー。 黄色の枠:フィルムストリップで最後に再生されたフレームを示す再生位置マーカー。
2 | フォルダ | [フォルダの参照] ダイアログが開き、フレームの保存先やロード元のフォルダの場所を選択できます。 フォルダを選択しない場合、In-Sight Easy Builder はデフォルトで記録したフレームを以下のディレクトリに保存します。 <C>:\Documents\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Filmstrip
3 | フレーム名 | フレームの名前を指定します。デフォルト値は画像です。新しいフレーム名を設定するには、ボックスに新しい名前を入力します。
4 | カウンタ | フレームのシーケンス番号を指定します。フィルムストリップは、記録またはロードしたフレームをカウントして、このフィールドに自動的に入力します。記録するたびに値が 1 ずつ増えていきます。この値は、新しい番号を入力して上書きしたり、ステッパーボタンを使用して増減させたりすることができます。 0 から始まり、9999 まで続きます。カウンタが 9999 に達すると、0 からカウントを再開します。 値を上書きすると、指定した番号からカウントが始まります。例えば、ボックスに 50 と入力した場合、次に記録されるフレームのシーケンス番号は 50 になり、カウンタの値は 51 になります。
5 | ファイルフォーマット | 記録されたフレームの画像ファイルフォーマットを表示します。画像ファイルを保存する場合は、.bmp または .jpg ファイルフォーマットから選択できます。デフォルトのファイルフォーマットは .bmp です。
6 | 記録 | この機能を使用すると、新しい画像を記録することができます。記録モードがオンの場合は、ボタンが点滅し、画像取り込みによる記録機能の準備ができていることを示します。もう一度ボタンをクリックすると、記録モードがオフになります。
7 | 遅延 (ms) | あるフレームと次のフレームの間の時間遅延をミリ秒単位で表示します。デフォルト値は 200 ミリ秒です。最小値は 0 ms で、再生時に画像間の遅延がないことを意味します。最大値は 60 秒 (60 000 ms) です。
8 | 最初のフレームから再生 | クリックすると、最初のフレームから順にすべてのフレームが再生されます。
9 | 次のフレームから再生 | クリックすると、現在選択または再生しているフレームから順にすべてのフレームが再生されます。
10 | ループ再生 | クリックすると、ループ再生が有効になります。次に、[次のフレームから再生] ボタンをクリックすると、フレームがループ再生されます。再生がフィルムストリップの最後のフレームに達すると、自動的に最初のフレームから再生が再開されます。[停止] ボタンをクリックすると、ループ再生が終了します。
11 | 停止 | フィルムストリップの再生を停止します。
12 | 最初のフレームを表示 | フィルムストリップの最初のフレームを表示します。
13 | 前のフレームを表示 | 現在のフレームの前のフレームを表示します。
14 | 次のフレームを表示 | 現在のフレームの次のフレームを表示します。
15 | 最後のフレームを表示 | フィルムストリップの最後のフレームを表示します。