# EtherNet/IP 出力アセンブリ - インスタンス 23

注: 信号の詳細な説明については、「産業用通信信号」を参照してください。

インスタンス | バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | 0 | Set Paused | 予約済み | Execute Command | Inspection Results Acknowledge | Buffer Results Enable | Trigger | Trigger Enable
1 | 予約済み
2 | 予約済み | Clear Exposure Complete | Clear Error | 予約済み | Set User Data
3 | External Event 7 | External Event 6 | External Event 5 | External Event 4 | External Event 3 | External Event 2 | External Event 1 | External Event 0
4 ..5 | Command ID
6 ..7 | 予約済み
8 ..495 | User Data 0 ～ 487