# Send Manual Trigger (手動トリガを送信)

ネイティブモードのコマンドを使用して、スプレッドシート内の指定したイベントをトリガします。

注:

In-Sight ビジョンシステムがネイティブモードコマンドを使用した PLC/モーションコントローラからの画像取り込みトリガを受け入れるように設定されている場合は、必ず、イベントコードを 8 (SW8) に設定して SetEvent および Wait 関数を使用してください。

これによって、ビジョンシステムは、画像取り込みと検査の両方が完了してから「完了」レスポンスを PLC/モーションコントローラに送り返すようになり、前の検査結果が PLC/モーションコントローラに送信されることはなくなります。ビジョンシステムからの「完了」レスポンスを使用して、検査結果の読み取り要求を送信する条件付き PLC ロジックを作成することもできます。詳細については、Set Event and Wait (イベントを設定して待機)を参照してください。

SetEvent 関数を PLC/モーションコントローラで使用して画像取り込みをトリガする場合、検査結果も読み取られていない場合にのみ使用してください。それ以外の場合に使用すると、画像取り込みと検査が同期されません。ビジョンシステムは画像が取り込まれるとすぐ、検査完了前にレスポンスを返します。

## Send Manual Trigger (手動トリガを送信) の入力

なし

## Send Manual Trigger (手動トリガを送信) の出力

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-2 | コマンドを実行することができませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Send Manual Trigger (手動トリガを送信) の例

Send Manual Trigger (手動トリガを送信) 関数は、Easy Builder でネイティブモードコマンドMT を使用してイベントをトリガする場合に使用します。

Send Manual Trigger (手動トリガを送信) 関数は、Set Event (イベントを設定)