# エラー ID コード

この表は、エラー ID コードをまとめたものです。

ビット | ID コード | 説明
--- | --- | ---
0x 0 0 0 0 | No Error | エラーは発生していません。
0x 0 1 0 0 | Trigger set while disabled | Trigger Enable ビットがクリアされ、AcquireImage 関数の [トリガ] パラメータが外部、ネットワーク、または産業用イーサネットに設定されているときに Trigger ビットが設定されると発生します。
0x 0 1 0 1 | Trigger set while Offline | ビジョンシステムがオフラインのときに Trigger ビットが設定されると発生します。
0x 0 4 0 0 | Already Executing Error | Execute Command ビットが設定され、Executing ビットが High のままになっていると発生します。
0x 0 4 0 1 | Job load requested while Online | ビジョンシステムがオンラインのときに Job Load コマンドが発行されると発生します。
0x 0 4 0 2 | Job load requested does not exist on the camera | Command フィールドで送信された JobID が、カメラファイルシステム内のどのジョブの接頭語でもない場合に発生します。例えば、コマンド 123 を送信したが、123xxxxx.job というジョブがカメラにない場合などです。