# HMI フィルムストリップコントロール

HMI フィルムストリップの Web ページユーザ入力には、以下の項目とコントロールがあります。

番号 | 説明
1 | コントロールボタン。HMI フィルムストリップとその内容を操作することができます。使用可能なボタンは、フィルムストリップがライブ状態か停止状態かによって異なります。 フィルムストリップがライブ状態の場合、使用できるボタンは ([停止]) のみで、フィルムストリップ (および Web ページ) を停止することができます。ライブ状態と停止状態の詳細については、「HMI フィルムストリップ」のトピックを参照してください。 フィルムストリップが停止状態の場合、以下のボタンを使用できます。 :フィルムストリップの最初の記録に移動します。 :フィルムストリップの前の記録に移動します。 :HMI フィルムストリップと Web ページを停止モードからライブモードに設定します。 :フィルムストリップの次の記録に移動します。 :フィルムストリップの最後の記録に移動します。 :フィルムストリップの内容をジョブのすべての公開タグとともに圧縮アーカイブにエクスポートします (デフォルトで filmstrip.zip という名前が付けられます)。その後、このアーカイブを使用して、別のビジョンシステムまたはジョブに保存した記録をロードすることができます。ロード $ 関数を使用して、HMI フィルムストリップにアーカイブの内容をロードするか、フィルムストリップの ([フィルムストリップのインポート]) ボタンを使用してインポートします。 注: フィルムストリップは、記録したすべての画像を表示しますが、記録したタグデータを表示することはできません。 ヒント: Web ページエディタで HMI フィルムストリップを選択している場合、[プロパティ] ウィンドウの [ディスプレイ] > [コントロールボタンの表示] プロパティを使用して、コントロールボタンの表示と非表示を切り替えることができます。 ジョブがオンライン時にコントロールボタンが非表示でも、フィルムストリップのステータスバーをクリックするか、[停止] クリックコマンドまたは $ 関数を呼び出して、HMI フィルムストリップ (および Web ページ) を停止させることができます。その後、ステータスバーや記録のサムネイルをクリックするか、該当するクリックコマンドまたは $ 関数を呼び出して、記録した取り込みの間を移動することができます。 「HMI フィルムストリップ」のトピックで説明しているように、記録した取り込みを選択すると、Web ページ上に記録した画像が表示されるだけでなく、選択した取り込みに該当するすべての Web ページ要素 (公開タグの値を含む) とその値のスナップショットも表示されます。これにより、記録した取り込みの検査データを簡単に確認したり、不合格の取り込みを解析したりすることができます。
2 | 検査/取り込み領域。このセグメントの内容は、フィルムストリップがライブ状態か停止状態かによって異なります。 フィルムストリップがライブ状態の場合、この領域には、記録した各取り込みが合格か不合格かを示すグラフィックスマーカーが表示され、ジョブの概要をリアルタイムで示します。 ヒント: Web ページエディタで HMI フィルムストリップを選択している場合、[プロパティ] ウィンドウの [ディスプレイ] > [マーカースタイル] プロパティを使用して、これらのマーカーのデフォルトの表示スタイルを変更できます。 フィルムストリップが停止状態の場合、この領域にはジョブがオンラインに設定されてから記録されたすべての取り込みが表示されます。 取り込みの状態は、枠が色分けされて示されます。 合格した取り込みは、緑色の枠で表示されます。 不合格の取り込みは、赤色の枠で表示されます。 現在選択している取り込みは黄色の枠で表示され、サムネイルの中央に合格/不合格の色が示されます。 注: フィルムストリップに表示される記録した取り込みの数は、In-Sight デバイスの画像バッファのサイズによって異なります。
3 | ステータスバー。フィルムストリップの内容の概要が表示され、各取り込みが色分けされて示されます。 合格した取り込みは、緑色で示されます。 不合格の取り込みは、赤色で示されます。 現在選択している取り込みは、黄色で示されます。 ヒント: Web ページエディタで HMI フィルムストリップを選択している場合、[プロパティ] ウィンドウの [ディスプレイ] > [ステータスバーの表示] プロパティを使用して、ステータスバーの表示と非表示を切り替えることができます。 ジョブがオンライン時に ([停止]) ボタンを使用するか、フィルムストリップの上部にあるステータスバーの任意の場所をクリックして、HMI フィルムストリップと Web ページを停止できます。その後、ステータスバーや記録のサムネイルをクリックするか、下部にあるコントロールボタンを使用して、記録した取り込みの間を移動することができます。また、該当するクリックコマンドまたは $ 関数を使用することもできます。