# Web ページに取り込みプロパティをドラッグ & ドロップする

オンライン時に画像取り込みを設定して取り込みプロパティを変更するための Web ページ要素を Web ページにすばやく作成することができます。

[タグ] ウインドウ (公開タグは[デバイス] > [cam0] カテゴリにあります) からタグを Web ページにドラッグ & ドロップするだけです。

- [タグ] ウィンドウから特定の取り込みプロパティタグを Web ページにドラッグ & ドロップすると、そのプロパティに対応する Web ページ要素が作成されます。現在サポートされている取り込みプロパティのリストと、それらの関数に関する追加情報、それらに対して作成される Web ページ要素のデフォルト名とラベルについては、次の表を参照してください。

注: 作成された Web ページ要素は、関連する取り込み設定のメタデータを使用します。つまり、例えば Web ページのユーザー入力は、対応する取り込みプロパティの最小値と最大値を継承します。また、すべての Web ページコントロールの名前とラベルは、タグの名前を継承します。

プロパティ | 使用法 | Web ページコントロール
実際のカメラのモデル | デバイスのモデルタイプを表示します。 | テキストボックス
遅延 | 画像を取り込むトリガを受信してからデバイスが画像取り込みを始めるまでの、遅延時間 (0～10000 ミリ秒、デフォルト = 0) を定義します。この遅延時間中は追加のトリガは受け入れられず、遅延時間中に受信したトリガはトリガミスイベントとなります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
露光時間 | 露光時間を定義します。デバイスが画像取り込みのトリガ信号を受信すると、指定された露光時間の間、イメージャーに光が蓄積されます。モーションを停止するには露光時間が短い方が適していますが、十分な画像濃度を実現するために、レンズの絞りを開放したり、[ゲイン] 設定を上げたりする必要があります。値の範囲は、カメラのモデルによって異なります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
ゲイン | A/D 変換の前段の増幅器のゲインを定義します。値の範囲は、カメラのモデルによって異なります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
行数 | デバイスのメモリに転送される画像センサの行の数を定義します。これは、画像の一部を取り込むために使用され、指定された数の画像の行のみが出力画像の作成に使用されます。値の範囲は、カメラのモデルと解像度によって異なります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
オフセット | A/D 変換の前にデバイスのアナログ信号から加算または減算する直流 (DC) レベルを定義します。[オフセット] は、画像内のダイナミックレンジを維持し、画像の明暗に影響します。値の範囲は、カメラのモデルと解像度によって異なります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
方向 | 画像の向きを定義します。 0 = 標準 (デフォルト) 1 = 左右反転 2 = 上下反転 3 = 180 度回転 このプロパティで使用可能な値は、カメラのモデルによって異なります。 | 選択ボックス
ジョブのカメラのモデル | ジョブに定義されているデバイスの名前を表示します。 | テキストボックス
取り込み開始行 | 画像センサからデバイスのメモリに転送される最初の行を定義します。値の範囲は、カメラのモデルによって異なります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
トリガデバウンス | [トリガモード] プロパティが [カメラ] に設定されている場合に、入力トリガを有効なトリガとして認識するまでアクティブなままにしておく時間 (0 ～ 65.535 ミリ秒、デフォルト = 0.5) を定義します。 この設定で指定した時間だけ、有効なトリガの認識を遅らせます。例えば、値が 1.0 ミリ秒に設定されている場合、取り込みがトリガされるには、デバイスに対する直接的なトリガが少なくとも 1.0 ミリ秒間継続される必要があります。このプロパティの値は整数です。 | 数値入力
トリガモード | 画像を取り込むためのデバイスのトリガ方法を定義します (カメラ、内部、ファクトリフロアプロトコル、DiscreteInput0-4、デフォルト = 内部)。 | テキストボックス