# EtherNet/IP PLC の設定

In-Sight ビジョンシステムは、Ethernet TCP/IP および UDP/IP 階層の上に実装されるアプリケーションレベルのプロトコルである EtherNet/IP をサポートしています。このプロトコルは、Common Industrial Protocol (CIP) を通じて、ControlNet および DeviceNet とオブジェクトモデルを共有します。

EtherNet/IP は、広範なメッセージングオプションと、データおよび I/O 転送サービスをイーサネットで提供します。EtherNet/IP ネットワーク上のすべてのデバイスは、属性と呼ばれる一連のデータ値として、データをネットワークに伝達します。属性は、関連するデータ値とともにグループ化して、アセンブリと呼ばれるセットにすることができます。

EtherNet/IP を有効にするには、次の手順を実行します。

1. In-Sight Vision Suite を起動します。設定するビジョンシステムをデバイスペインで選択して (1)、[ユーティリティ] タブの [産業用イーサネット] ボタンをクリックします (2)。

   [産業用イーサネットの設定] ダイアログが表示されます。

   ヒント:
   - ビジョンシステムに既に接続していて、アダプタを開いている場合は、アプリケーションウィンドウの左上隅にある ([ホーム]) ボタンをクリックすると、In-Sight Vision Suite インタフェースに切り替わります。その後、設定するビジョンシステムを選択し、上記の手順で [ネットワーク設定] ダイアログを開きます。
   - 既に接続している (つまり、アダプタウィンドウが既に開いている) ビジョンシステムを設定することはできません。使用可能なユーティリティ ([ネットワーク設定] ユーティリティを含む) は、そのデバイスに接続していない場合にのみ有効になります。

2. ドロップダウンメニューで、使用するプロトコルとして [Ethernet/IP] を選択します。[OK] をクリックして変更を適用します。

   ヒント: この設定を別のプロトコル (PROFINET など) から Ethernet/IP に変更すると、ビジョンシステムを再起動するように求められることがあります。

3. ビジョンシステム用のエレクトロニックデータシート (EDS) をインストールします。これは In-Sight ソフトウェアとともにインストールされます。詳細な手順については、「EDS ファイルをインストールする」を参照してください。

4. In-Sight ソフトウェアが実行されている PC に RSLogix5000 または Studio5000 アプリケーションをインストールします。

5. In-Sight ビジョンシステムを認識するように Rockwell 製ソフトウェアを設定します。詳細については、「EDS 生成プロファイルを使用して接続を確立する」を参照してください。

6. In-Sight ビジョンシステムから ControLogix PLC にデータを取得する方法の詳細については、「In-Sight ビジョンシステムからデータを取得する」を参照してください。
7. ControLogix PLC から In-Sight ビジョンシステムにデータを送信する方法の詳細については、「In-Sight ビジョンシステムにデータを送信する」を参照してください。