# 角度の測定

[角度の測定] ツールでは、2 つのエッジ間の角度を測定することができます。

[角度の測定] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[測定] ツールグループを展開し、[角度の測定] ツールを選択します。

2. ダイアログで、角度を測定する 2 つの入力エッジを選択します。画像とすでに追加されているツールに基づいて、測定可能なターゲットが自動的に検出され、取り込み表示画面で水色でハイライトされます。ハイライトをクリックすると、入力特徴として選択されます。

   両方のエッジを選択すると、それぞれのエッジに [エッジの検出] ツールが自動的に追加され、検出されたエッジに基づいて [角度の測定] ツールが作成されます。

制限範囲を調整するには:

ツール結果の生成方法を変更するには、[標準/反転] トグルを切り替えます。ツールを [標準] に設定すると、角度の値が定義された最小値と最大値の間にある場合は合格結果が生成されます。ツールを [反転] に設定すると、角度の値が定義された最小値と最大値の外にある場合に合格結果が生成されます。

有効範囲は、スライダを使って角度の [最小] 値と [最大] 値を変更するか、スライダの下のボックスに数値を入力して調整します。

[最小/最大の設定] をクリックすると、自動的に計算された角度の最小値と最大値が使用されます。自動的に計算される最小値と最大値は、ツールを追加するか、または [最小/最大の設定] ボタンをクリックした時点の角度値の上下 5% になります。