# Delete Job (ジョブの削除)

In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリ内の指定したスロットからジョブを削除します。

注:

- In-Sight ビジョンシステムはオフラインになっている必要があります。
- このコマンドは、In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリに保存されたジョブでのみ機能します。設定されたジョブサーバ、または In-Sight ビジョンシステムに取り付けられている SD カードにジョブが保存されている場合、このコマンドは機能しません。

## Delete Job (ジョブの削除) の入力

シンタックス:DJ[ID]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ジョブ ID 番号（0～999）。

## Delete Job (ジョブの削除) の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ジョブ ID 番号が許容範囲 (0 ～ 999) 外です。
-2 | ジョブを削除できなかった、センサがオンラインである、ジョブスロットが空であるなどの理由で、コマンドを実行できませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Delete Job (ジョブの削除) の例

In-Sight ビジョンシステムのスロット 0 からジョブ「Test.job」を削除する場合は、次のコマンドを発行します。DJ00Test.job

In-Sight ビジョンシステムは、次の行でステータスコード 1 を返し、ジョブが正常に削除されたことを示します。