# 円検出

[円検出] ツールを使用すると、円エッジの有無を判定できます。[円検出] ツールは、[パターンの検出] ツールより高速で円エッジを識別することができます。

[円検出] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[有無判定] ツールグループを展開し、[円検出] ツールを選択します。

2. このツールは、画像上の円を自動的に検出し、取り込み表示画面で水色でハイライトします。ハイライトをクリックすると、ツールで検出する円として選択されます。
3. [OK] をクリックします。

エッジの設定を調整するには:

[極性] の設定を使用して、暗い領域と明るい領域の間でエッジ検出の方向を変えることができます。オプションには、[黒→白]、[白→黒]、[任意] があります。デフォルトで、[極性] は [任意] に設定されています。

合格と見なされる一致率を変更するには、スライダを使うか、[アクセプトしきい値] ボックスに数値を入力して、[アクセプトしきい値] を調整します。しきい値を小さくすると一致率の高い円のみが検出され、しきい値を大きくすると一致率の低い円も検出されます。