# Put Live (ライブモードに切り替え)

ライブ取り込みモードのオン/オフを切り替えます。

注: ビジョンシステムはオフラインになっている必要があります。

## Put Live (ライブモードに切り替え) の入力

シンタックス: [Put Live][整数]

パラメータ | 説明
--- | ---
整数 | 0 = ライブ取り込みモードを無効にします。 1 = ライブ取り込みモードを有効にします。

## Put Live (ライブモードに切り替え) の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | 入力が無効か、長さが 15 バイトを超えています。
-2 | コマンドを実行できなかったか、ビジョンシステムがオンラインになっています。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Put Live (ライブモードに切り替え) の例

ビジョンシステムをライブ取り込みモードにするには、次のコマンドを発行します:Put Live (ライブモードに切り替え) 1

In-Sight ビジョンシステムはステータスコード 1 を返し、ビジョンシステムが正常にライブ取り込みモードになったことを示しています。

ビジョンシステムのライブ取り込みモードを終了するには、次のコマンドを発行します:Put Live (ライブモードに切り替え) 0 を発行します。

ビジョンシステムはステータスコード 1 を返し、ビジョンシステムが正常にライブ取り込みモードを終了したことを示しています。