# 画像

Easy Builder の [画像] アプリケーションステップでは、画像ソースを定義し、デバイスの照明を最適化することができます。

# 画像の設定

セクション | ツール | 操作
--- | --- | ---
ソース | カメラ | In-Sight Vision systemからの直接フィードに基づいてジョブを作成するには、[ソース] の [カメラ] を選択します。
画像フォルダ | ハードディスクに保存されている一連の画像に基づいてジョブを作成するには、[ソース] の [画像フォルダ] をクリックします。
照明 | 最適化 | 現在の照明設定に基づいて露出を自動設定するには、[最適化] をクリックします。デフォルトでは、露出調整はありません。
露出 (ms) | 照明の明度を調整するには、[露出] スライダを使用するか、スライダの下の値を設定します。
照明色 | 照明の色を定義するには、[照明色] ドロップダウンメニューから色 ([白]、[赤]、[緑]、[青]) を選択します。 注: [照明色] ツールは、ミニトーチがビジョンシステムに接続されている場合のみ表示されます。
フォーカス | 最適化 | 現在の照明設定に基づいてレンズのフォーカスを自動調整するには、[最適化] をクリックします。デフォルトでは、フォーカス調整はありません。
フォーカス位置 | フォーカス距離を設定するには、[フォーカス位置] スライダを使用するか、スライダの下の値を設定します。

## 取り込みの詳細設定

取り込みの詳細設定を使用すると、次の画像取り込みの設定を調整することができます。取り込みの詳細設定を表示するには、[画像] 設定ペインの右側にある歯車ボタンをクリックします。取り込みの詳細設定は、カメラモードでのみ使用できます。

画面の右側に取り込みの詳細設定モードが表示されたら、[画像] ペインの上部にアクションバーが表示されます。

アイコン | 操作
--- | ---
| 最後に行った操作を元に戻すには、[取り消し] をクリックします。
| 最後に行った操作をやり直すには、[やり直し] をクリックします。
| 設定を、デバイスに初めて接続したときに使用したプロパティ値にリセットするには、[設定のリセット] をクリックします。
| 取り込み設定をデフォルト値にリセットするには、[取り込みのリセット] をクリックします。
| 現在動作していない設定の表示/非表示を切り替えるには、[動作していない設定を表示/非表示] をクリックします。
| 画像のソースをカメラに設定するには、[カメラモード] をクリックします。
| 画像のソースを画像フォルダに設定するには、[画像フォルダモード] をクリックします。

トリガ、画像処理、およびキャリブレーションの設定をさらに調整するには、[現在のジョブの取り込み設定] にあるツールを使用します。

セクション | ツール | 関数 | 値
--- | --- | --- | ---
トリガ | トリガの種類 | 画像取り込みを開始するトリガ信号のタイプを定義します。 | シングル
セルフ
トリガ間隔 (ms) ([トリガの種類] が [セルフ] モードのときに表示される) | トリガ間隔タイプを選択した場合、取り込みの間隔をミリ秒単位で定義します。 | [0,10000]
デバウンス (ms) ([トリガの種類] が [シングル] モードのときに表示される) | 取り込みをトリガするためにカメラトリガを維持する時間をミリ秒単位で定義します。 | [0,65.535]
遅延 (ms) ([トリガの種類] が [シングル] モードのときに表示される) | 画像を取り込むトリガを受信してからビジョンシステムが画像取り込みを始めるまでの、遅延時間を定義します。 | [0,10000]
全般 | 露出 (ms) | 露光時間を定義します。ビジョンシステムが画像取り込みのトリガ信号を受信すると、指定された露光時間の間、イメージャーに光が蓄積されます。 | [0,1000]
ゲイン | A/D 変換の前段の増幅器のゲインを定義します。 | [0,255]
自動露光 | 現在の照明設定に基づいて 1 つのボタンで露出を自動設定できます。 |
照明 | モード | 照明デバイスを定義します。 | 内蔵照明
無効
明度 | 照明 LED バンクの明度をパーセンテージで指定します。 | [0,100]
バンク有効 | グラフィックスでバンク内のチェックボックスをオンにして各バンクを有効に、またはオフにして無効にします。 注: バンクのグラフィックスは、ビジョンシステムに取り付けられている照明ハードウェアによって異なる場合があります。 |
照明色 | 照明の色を定義します。 注: [照明色] ツールは、ミニトーチがビジョンシステムに接続されている場合のみ表示されます。 | 白
赤
緑
青
フォーカス 注: [フォーカス] のオプションは、リキッドレンズをビジョンシステムに取り付けている場合のみ表示されます。 | フォーカス距離 (mm) | ミリメートル単位のフォーカス距離。 | [65,4043]
オートフォーカス | 現在の設定に基づいて 1 つのボタンでフォーカス位置を自動設定できます。 |

[ソース] と [照明] の設定ビューに戻るには、[画像] ペインの右上にある歯車ボタンをもう一度クリックします。