# In-Sight ビジョンシステムを HW 構成に追加する

「GSD ファイルをカタログにインポートする」の手順を実行すると、ウィンドウの右側のカタログに In-Sight ビジョンシステムが表示されます。

ビジョンシステムが見つかったら、次の手順を実行して HW Config に追加します。

1. In-Sight ビジョンシステムを HW Config の PROFINET-IO-System にドラッグ & ドロップします。

2. PROFINET-IO-System を右クリックして[Object Properties] を選択します。[Use name in IO device / controller] 設定がオンになっている場合はオフにして、[OK] をクリックします。

3. HW Config で In-Sight ビジョンシステムを右クリックして、[Object Properties] を選択します。[Device name] には、「In-Sight ビジョンシステムの設定」の手順 5 で In-Sight Vision Suite の [ステーション名] に設定したものと同じ名前を入力します。

注:

[Assign IP address via IO controller] オプションがオフになっている場合、システムはビジョンシステムの IP アドレスを保持します。オンになっている場合は、その IP アドレスが CPU から提供された値に変更されます。