# 変数のモニタリングの作成

PROFINET 通信が正しく設定されたら、変数のモニタリングを作成します。この手順を行う準備として、まず PROFINET IO モジュール参照テーブル (1 ページ) を開きます。この参照テーブルを使用して、設定したアプリケーションに必要な信号を確認します。必要な信号を TIA Portal でシンボルに追加し、名前を付けて簡単にモニタリングできます。

変数のモニタリングを作成するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトツリーペインで、次の場所に移動します。

   [ビジョンシステム] => [PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]] => [PLC tags]

2. [Add new tag table] をダブルクリックします。Tag table_1 が追加されるので、ダブルクリックして開きます。

3. 画面上部の [Device overview] タブを開き、各モジュールで使用する Q アドレスと I アドレスを確認します。

4. Tag table_1 を開き、[Device overview] タブの内容に従って値を入力して、プロジェクトを保存します。これは、モニタリング時に変数名を表示するために必要です。

5. プロジェクトツリーペインで、次の場所に移動します。

   [ビジョンシステム] => [PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC]] => [Watch and force tables]

6. [Add new watch table] をダブルクリックします。Watch table_1 が追加されるので、ダブルクリックして開きます。

7. 次のテーブルに表示されているように、[Address] 列に値を入力します。[Address] 列と [Display format] 列を選択すると、ステップ 4 で設定した値に従って自動的に入力されるため、最初に [Name] 列を入力することをお勧めします。これらの値は後で使用するため保存します。

8. [Monitor all] アイコンをクリックすると、[Monitor value] 列が周期的に更新され、ビジョンシステムからの変更をモニタリングできるようになります。ここで変数を変更するには、[Modify value] 列に新しい値を入力して [Modify all selected values once and now] アイコンをクリックします。