# 距離の測定

[距離の測定] ツールでは、2 つの特徴間の距離をピクセル単位で測定することができます。[距離の測定] ツールを使用すると、2 つのエッジの間の距離、2 つの円の同心度、円の中心とエッジの間の距離を測定できます。

[距離の測定] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[測定] ツールグループを展開し、[距離の測定] ツールを選択します。

2. ダイアログで、距離を測定する 2 つの入力特徴を選択します。画像とすでに追加されているツールに基づいて、測定可能なターゲットが自動的に検出され、取り込み表示画面で水色でハイライトされます。ハイライトをクリックすると、入力特徴として選択されます。

   両方の入力特徴を選択すると、それぞれの特徴の形状に応じて [エッジの検出] ツールまたは [円検出] ツールが自動的に追加され、検出された特徴に基づいて [距離の測定] ツールが作成されます。

制限範囲を調整するには:

ツール結果の生成方法を変更するには、[標準/反転] トグルを切り替えます。ツールを [標準] に設定すると、距離の値が定義された最小値と最大値の間にある場合は合格結果が生成されます。ツールを [反転] に設定すると、距離の値が定義された最小値と最大値の外にある場合に合格結果が生成されます。

有効範囲は、スライダを使って距離の [最小] 値と [最大] 値を変更するか、スライダの下のボックスに数値を入力して調整します。

[最小/最大の設定] をクリックすると、自動的に計算された距離の最小値と最大値が使用されます。自動的に計算される最小値と最大値は、ツールを追加するか、または [最小/最大の設定] ボタンをクリックした時点の距離値の上下 5% になります。