# SIMATIC Manager でのアプリケーションの確認

以下の手順に従って、アプリケーションにより PLC にデータが正しく書き込まれることを SIMATIC Manager で確認します。

1. ビジョンシステムをオンラインにします。Web ページで新しい値を設定し、「アダプタでジョブを更新する」で作成した [PLC に書き込む] ボタンをクリックします。

2. SIMATIC Manager を開き、監視対象の変数を確認します。Results Completed Cam0 ビットは、新しいデータがビジョンシステムから PLC に送信されるたびに反転する必要があります。同時に Results Valid Cam0 ビットは新しいデータを示す true に設定される必要があります。データは、Results 行に 16 進フォーマット (デフォルト) で表示されます。

3. Results Ack Cam0 ビットに立ち上がりエッジを与えて、Results Valid Cam0 ビットを false にリセットします。そのためには、まず Results Ack Cam0 ビットを true に設定した後に、false に設定します。値を変更するたびに、[Activate modify values] アイコンをクリックしてください。