# Reset (Reboot) (リセット (再起動))

In-Sight ビジョンシステムをリセットします。このコマンドは、物理的にビジョンシステムの電源を入れ直すことと同じです。

## Reset (Reboot) (リセット (再起動)) の入力

シンタックス:RT

## Reset (Reboot) (リセット (再起動)) の出力

ステータスコードを返し、その後に行の終端文字、設定データの行が続きます。返されるステータスコードは次の値のみです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## システムのリセットの例

In-Sight ビジョンシステムをリセットするには、コマンドRT を発行します。

In-Sight ビジョンシステムが正常にリセットされると、ステータスコードは返されません。