# In-Sight ビジョンシステムの設定

In-Sight ビジョンシステムと PLC ユニットの間の通信を設定する最初のステップは、ビジョンシステムの PROFINET 通信を有効にすることです。

1. In-Sight Vision Suite を起動します。

2. 左のデバイスペインでビジョンシステムを選択します。使用可能なユーティリティがウィンドウの下部に表示されます。

3. 下図で示されている産業用イーサネットユーティリティをクリックします。産業用イーサネット設定ユーティリティのウィンドウが開きます。

4. ドロップダウンリストから [PROFINET] プロトコルを選択します。選択すると、追加のオプションがウィンドウに表示されます。

5. [PROFINET ステーション名の有効化] オプションをオンにして、[ステーション名] テキストボックスに名前を指定します。

6. 完了したら、[OK] または [再起動] をクリックします。

   注: この変更を行う前に In-Sight ビジョンシステムで別の産業用イーサネット設定を使用していた場合は、ビジョンシステムを再起動する必要があります。その場合は、[OK] ボタンが [再起動] ボタンになります。