# Hinzufügen des In-Sight-Vision-System zur HW-Konfiguration

Wenn der Vorgang des Importieren der GSD-Datei in den Katalog durchgeführt wird, sollte der In-Sight-Vision-System bereits im Katalog auf der rechten Seite des Fensters angezeigt werden.

Wenn der Vision-System gefunden wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn zum Hardware-Konfigurationswerkzeug hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie per Drag & Drop den In-Sight Vision-System auf das PROFINET-IO-System des Hardware-Konfigurationswerkzeugs.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das PROFINET-IO-System und wählen Sie Objekteigenschaften aus. Deaktivieren Sie die Einstellung Namen in IO-Gerät/Controller verwenden, falls sie aktiviert ist, und klicken Sie anschließend auf OK.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den In-Sight-Vision-System im Hardware-Konfigurationswerkzeug und wählen Sie anschließend Objekteigenschaften aus. Geben Sie den gleichen Namen für den Gerätenamen ein, der für den Stationsnamen im In-Sight Vision Suite in Schritt 5 von Artikel Einrichten des In-Sight-Vision-Systemskonfiguriert wurde.

Hinweis:

Wenn die Option IP-Adresse über IO-Controller zuweisen deaktiviert ist, behält das System die IP-Adresse des Vision-System bei. Wenn die Option aktiviert ist, wird die IP-Adresse zu einem von der CPU bereitgestellten Wert geändert.