# TransInspEdgeDefectToWorld

Wendet eine Koordinatentransformation auf eine InspectEdgeForDefect-Datenstruktur an.

Hinweis: Die Ausgabe jedes Vision-Tools, das in realen Weltkoordinaten berichtet, kann nicht als Vorrichtung oder Bereich für eine Eingabe in ein anderes Vision-Tool verwendet werden.

## TransInspEdgeDefectToWorld – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Kalibrierung | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige Calib-Datenstruktur enthält.
InspectEdgeForDefect | Ein Verweis auf eine Tabellenzelle, die eine gültige InspectEdgeForDefect-Datenstruktur enthält.

## TransInspEdgeDefectToWorld – Ausgaben

Rückgabewert | InspectEdgeForDefect-Datenstruktur, die in reelle Koordinaten umgewandelt wurde, oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.