# TransPixelToFixture

Wandelt einen Punkt in Pixelkoordinaten in Vorrichtungskoordinaten um.

## TransPixelToFixture – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Punkt | Dies ist de Position des Punkts im Pixelkoordinatensystem.
X | x-Offset vom Ursprung der Vorrichtung.
Y | y-Offset vom Ursprung der Vorrichtung.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der TransPixelToFixture-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Der Punkt wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der TransPixelToFixture-Funktion in der Tabelle hervorgehoben ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Der Punkt wird immer angezeigt.

## TransPixelToFixture – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Punkt-Datenstruktur mit dem umgewandelten Punkt oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransPixelToFixture – Vision-Datenzugriffsfunktionen

Die folgenden Structures Vision Data Access functions werden zum Erstellen der Ergebnistabelle automatisch in die Tabelle eingefügt:

Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X | GetX(Punkt) | Die x-Koordinate des umgewandelten Punkts.
Y | GetY(Punkt) | Die y-Koordinate des umgewandelten Punkts.