# Drucken des Kalibriermusters mithilfe des Dialogfelds „Raster drucken“

Hinweis:

- Die Funktion „Raster drucken“ sollte nur für grobe Messungen und Herumexperimentieren, nicht aber für Anwendungen, die eine hohe Präzision und Genauigkeit erfordern, verwendet werden. (Für diese Art von Anwendungen sollte ein präzise vorgefertigtes Kalibriermuster verwendet werden.)
- Sie müssen einen In-Sight 2800 oder In-Sight 3800 in der Geräteliste auswählen, damit die Schaltfläche Kalibrierungsraster angezeigt wird.

1. Öffnen Sie die In-Sight Vision Suite.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrierungsraster drucken.

3. Legen Sie die Werte für das Raster fest.

   - Rastertyp: Sie können zwischen zwei Typen von Schachbrettern wählen.

     - Schachbrett, mit Bildkoordinaten
     - Schachbrett, keine Bildkoordinaten
   - Rasterabstand: Sie können die Größe des Rasters auswählen. Der Standardwert beträgt 10.
   - Rastereinheiten: Sie können die Maßeinheit für das Raster auswählen. Der Standard ist Millimeter.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.

5. Positionieren Sie das gedruckte Raster vor der Kamera.