# Bild-Zwischenspeicher

In-Sight Vision-Systeme besitzen standardmäßig 6 vorab zugewiesene Bild-Zwischenspeicher; diese Anzahl können Sie im Aufnahmebereich erhöhen. Es sind maximal 16 Bild-Zwischenspeicher möglich.

Das Vision-System verwendet Bild-Zwischenspeicher, um eine Aufnahme zu ermöglichen, während der Job noch ausgeführt wird. Der Prozess für Bildzwischenspeicherung und Jobausführung sieht folgendermaßen aus:

1. Der erste verfügbare Zwischenspeicher wird für die Bildaufnahme verwendet.
2. Nach der Aufnahme wird ein weiterer Zwischenspeicher für die nächste Aufnahme gesperrt.
3. Das zuvor zwischengespeicherte Bild wird zur Jobausführung an die Tabelle gesendet und der Zwischenspeicher bleibt bis zur Ausführung des Jobs gesperrt.

Hinweis: Nach der Ausführung eines Jobs enthält der Zwischenspeicher die Jobergebnisse, die an eine Web-HMI oder In-Sight-GUI gesendet werden können. Wenn die Ausführung des nächsten Jobs abgeschlossen ist, wird der Bild-Zwischenspeicher durch das vorherige Jobergebnis freigegeben.

Dieser Vorgang hängt stark von der Komplexität des Jobs, den zeitlichen Anforderungen und der Anzahl der Clients, die das Bild verwenden, z. B. Web-HMI und In-Sight-GUI, ab.

Bild-Zwischenspeicher ermöglichen die Überschneidung von Aufnahmen mit der Tabellenausführung. Die Tabelle kann das nächste Bild verarbeiten, sobald die Verarbeitung des vorherigen Bilds abgeschlossen ist, ohne auf eine weitere Aufnahme warten zu müssen.

Sobald die Tabelle die Verwendung des Bilds abgeschlossen hat, wird das Bild lange genug gespeichert, um alle verbundenen Clients wie Web-HMI oder In-Sight-GUI zu aktualisieren.

Wenn alle vorab zugewiesenen Bild-Zwischenspeicher aktuell verwendet werden (z. B. in der Warteschlange für die Tabelle oder ausstehende GUI-Aktualisierungen), werden externe Trigger-Ereignisse als verpasste Aufnahmen gemeldet, bis ein anderer Bild-Zwischenspeicher verfügbar wird.