# Send Manual Trigger

Löst über einen Native Mode-Befehl ein bestimmtes Ereignis in der Tabelle aus.

Hinweis:

Wenn der In-Sight Vision-System so konfiguriert ist, dass er einen Aufnahme-Trigger von einer SPS/Bewegungssteuerung über einen Native Mode-Befehl akzeptiert, müssen Sie die SetEvent and Wait-Funktion verwenden, wobei der Ereigniscode auf 8 (SW8) eingestellt ist.

Sie müssen sicherstellen, dass der Vision-System wartet, bis Aufnahme und Inspektion abgeschlossen sind, bevor die Antwort „abgeschlossen“ an die SPS/Bewegungssteuerung zurückgesendet wird, und dass vorherige Inspektionsergebnisse nicht an die SPS/Bewegungssteuerung gesendet werden. Die Antwort „abgeschlossen“ vom Vision-System kann dann auch verwendet werden, um eine bedingte SPS-Logik zu erstellen, die eine Leseanforderung für die Inspektionsergebnisse sendet. Weitere Informationen finden Sie unter Set Event and Wait.

Wenn die Funktion „SetEvent“ von einer SPS/Bewegungssteuerung zum Auslösen einer Bildaufnahme verwendet wird, sollte sie nur in Situationen genutzt werden, in denen die Inspektionsergebnisse nicht auch gleichzeitig gelesen werden. Andernfalls erfolgen Bildaufnahme und Inspektion nicht synchronisiert, und das Vision-System liefert eine Antwort zurück, sobald das Bild aufgenommen wurde und bevor die Inspektion abgeschlossen ist.

## Send Manual Trigger – Eingaben

Keine.

## Send Manual Trigger – Ausgaben

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-2 | Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Send Manual Trigger – Beispiel

Die Funktion „Send Manual Trigger“ wird verwendet, um über Native Mode-Befehle Ereignisse in der Tabelle auszulösen: MT

„Send Manual Trigger“ entspricht als Funktion der Verwendung von Argument 8 von Set Event.