# Unterstützung für zyklische Verbindungszeiten (SLMP)

SLMP unterstützt folgende zyklischen Verbindungszeiten (d. h. Abfrageintervalle) und Datenvolumen für zyklische Verbindungen:

- Zykluszeiten für zyklische Verbindungen können zwischen 5 und 30000 ms liegen.

- Benutzerdaten und Inspektionsergebnisse innerhalb einer zyklischen Verbindung hängen von der Art der verwendeten SPS/MC ab:

  - Bei der iQ-Q-Baureihe von Mitsubishi: Bis zu 960 Wörter (15360 Bit) bzw. 3584 Bit bei Bitgeräten.

  - Bei der FX-Baureihe von Mitsubishi: Bis zu 64 Wörter (1024 Bit) bzw. 256 Bit bei Bitgeräten.