# ReadDevice

Importiert Daten von einem anderen Host im Netzwerk über eine TCP/IP-Verbindung in ein Vision-System.

Hinweis: Beim Herstellen einer TCP/IP-Geräteverbindung zwischen zwei In-Sight Vision-Systemen können Geräte online oder offline sein.

ReadDevice hat kein Eigenschaftsblatt. Diese Funktion kann direkt in der Zelle oder in der Formelleiste in der Symbolleiste „Job bearbeiten“ konfiguriert werden. Geben Sie dazu entweder Zellwerte direkt ein oder wählen Sie die Zellverweise der unterstützten Datenstrukturen aus.

## ReadDevice – Eingaben

Syntax: ReadDevice(Gerät)

Parameter | Beschreibung
Gerät | Eine Referenz auf eine Tabellenzelle mit einer Device-Datenstruktur, die von einer TCPServer()- oder einer TCPClient()-Funktion erstellt wird.

## ReadDevice – Ausgaben

Rückgabewert | Die Daten, die beim Herstellen einer Verbindung vom TCP/IP-Client oder -Server importiert werden. Gibt #ERR zurück, wenn eine referenzierte Zelle keine gültige Device-Datenstruktur enthält oder das empfangene Paket die im Gerät eingestellte maximale Paketgröße überschreitet.