# Vorrichtung

Erstellt eine feste Vorrichtungsstruktur.

## Vorrichtung – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Bild-Datenstruktur referenzieren. Standardmäßig wird die Zelle $A$0 referenziert, die die von zurückgegebene Image-Datenstruktur enthält.
Vorrichtung | Definiert das Bildkoordinatensystem, in dem die Vorrichtung definiert wird.
X | Der x-Offset.
Y | Der y-Offset.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der Vorrichtungspunkt-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Die Vorrichtungspunkt-Grafik wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der Fixture-Funktion in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Die Vorrichtungspunkt-Grafik wird immer angezeigt.

## Vorrichtung – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Fixture-Datenstruktur oder #ERR, wenn einer der Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn der Parameter „Vorrichtung“ erstmals in eine Zelle eingefügt wird, werden die folgenden Structures Vision Data Access functions automatisch in die Tabelle eingefügt, um eine Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
X | GetX(Vorrichtung) | Gibt den x-Offset der Vorrichtung in Bildkoordinaten zurück.
Y | GetY(Vorrichtung) | Gibt den y-Offset der Vorrichtung in Bildkoordinaten zurück.
Winkel | GetAngle(Vorrichtung) | Der Ausrichtungswinkel im Bildkoordinatensystem.