# Status

Fügt eine simulierte LED-Statusleuchte in die Tabelle ein. Die Statuszelle zeigt den angegebenen Wert als ein rotes, gelbes oder grünes LED an, mit Beschriftung für jede Farbe.

## Status – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Status | Referenziert eine Zelle zur Überwachung ihres Status.
Label | Der Text, der angezeigt wird, wenn der Statuswert positiv, Null oder negativ ist.
Statuswert |  |
Positiv | > 0 | Der Text, der bei einem positiven Status angezeigt wird.
Null | = 0 | Legt den Text fest, der beim Status gleich Null angezeigt werden soll.
Negativ | < 0 | Der Text, der bei einem negativen Status angezeigt wird.
Farbe | Der LED-Farbe, die angezeigt wird, wenn der Statuswert positiv, Null oder negativ ist.
Statuswert |  | LED-Farbe
Positiv | > 0 | Gibt die LED-Farbe an, die bei positivem Status angezeigt wird. Standardfarbe = 0x00ff00, grün; Höchstwert = 0xffffff
Null | = 0 | Gibt die LED-Farbe an, die bei einem Status von Null angezeigt wird. Standardfarbe = 0xffff00, gelb; Höchstwert = 0xffffff
Negativ | < 0 | Gibt die LED-Farbe an, die bei einem negativen Status angezeigt wird. Standardfarbe = 0xff0000, rot; Höchstwert = 0xffffff
Hinweis: Benannte Farben können mithilfe des Steuerelements für Farbauswahl im Eigenschaftsblatt ausgewählt werden. Die Farbe kann auch als Zellreferenzen auf eine andere Zelle angegeben werden. Daraufhin wird ein Farbwert als 24-Bit-Wert zurückgegeben. Bei Rot-, Grün- und Blauwerten im Bereich 0–255 lässt sich ein RGB-Farbwert nach der Formel (rot * 65536) + (grün * 256) + blau berechnen. Im hexadezimalen Format ausgedrückt ist dies 0xRRGGBB. So bedeutet beispielsweise die hexadezimale Konstante 0xFF8020: rot=255, grün=128, blau=32.