# Einrichten des In-Sight-Vision-Systems

Der erste Schritt zur Konfiguration der Kommunikation zwischen einem In-Sight Vision-System und der SPS ist die Aktivierung der PROFINET-Kommunikation auf dem Vision-System. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Vision-System entsprechend zu konfigurieren:

1. Starten Sie den In-Sight Vision Suite.

2. Klicken Sie auf den Vision-System, den Sie im Gerätebereich konfigurieren möchten, um ihn auszuwählen

3. Wenn der Vision-System ausgewählt ist, werden die verfügbaren Hilfsprogramme unten im In-Sight Vision Suite-Fenster angezeigt. Suchen Sie und klicken Sie auf Industrial Ethernet, um das Konfigurationshilfsprogramm Industrial Ethernet zu starten.

4. Wählen Sie das Protokoll aus der Dropdownliste aus. Nach der Auswahl werden zusätzliche Optionen im Fenster angezeigt.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie anschließend in das Textfeld ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK oder Neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis: Falls der Vision-System vor dieser Änderung eine andere Industrial Ethernet-Konfiguration verwendet hat, muss der Vision-System über die Schaltfläche Neu starten neu gestartet werden.