# Überprüfen der Anwendung

Nachdem Sie den Job konfiguriert haben, müssen die Bits Online Enabled und Online Enable Comm den Wert TRUEim TIA-Portal aufweisen, während der Job auf dem In-Sight Vision-System ausgeführt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Vision-System auszulösen:

1. Aktivieren Sie das Bit Trigger Enable, indem Sie es in der Spalte Modify value auf TRUE setzen. Klicken Sie anschließend auf das Symbol Modify all selected values once and now. Das Bit muss dann TRUE werden und damit anzeigen, dass die Kamera zum Auslösen bereit ist.

2. Lösen Sie die Kamera aus, indem Sie eine steigende Flanke an übergeben. „Steigende Flanke“ bedeutet, dass das Bit zuerst auf TRUE gesetzt wird (durch Setzen auf TRUE in der Zeile Modify value und Klicken auf das Symbol Modify all selected values once and now) und dass es anschließend auf FALSE zurückgesetzt wird.

   Wenn das Bit auf TRUE gesetzt ist, müssen sich die Bits und ebenfalls auf TRUE ändern, womit angezeigt wird, dass das Auslösen abgeschlossen ist. Der Wert erhöht sich jedes Mal, wenn die SPS die Kamera auslöst.

   Sobald wieder auf FALSE gesetzt ist, wird auch das Bit wieder zu FALSE geändert.

3. Überprüfen Sie die WebPage des Jobs im In-Sight. Das neu aufgenommene Bild muss angezeigt werden.