# ReadDiscrete

Liest einen Bereich von Bits aus einem diskreten Eingangskanal ein.

## ReadDiscrete – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Definiert das Aktualisierungsereignis, bei dem Daten gelesen werden sollen.
Startbit | Legt das Bit des Satzes fest. Der Wert dieses Parameters variiert: Der Standardwert ist 1. Sie können das Startbit nicht auf 0 setzen. Der zulässige Mindestwert ist 1. Der zulässige Höchstwert variiert je nach Hardware und Anzahl der Eingangsleitungen: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
Anzahl Bits | Legt die Anzahl der Bits im Satz fest. Der Wert dieses Parameters variiert: Der Standardwert ist 1. Der zulässige Mindestwert ist 1. Der zulässige Höchstwert variiert je nach Hardware und Anzahl der Eingangsleitungen: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 Hinweis: Die Anzahl der Bits variiert je nach Hardware-Unterstützung und der Anzahl der Eingangsleitungen.

Hinweis: Sie können diskrete E/A-Leitungen entweder als Eingang oder als Ausgang konfigurieren. Dies wirkt sich auf die Höchstwerte für das Startbit und die Anzahl der Bits aus.

## ReadDiscrete – Ausgaben

Rückgabewert | Der gelesene positive Ganzzahlwert oder #ERR . Das Startbit und die Anzahl der Bits müssen in dem Bereich der Eingangsbits liegen oder die Funktion gibt #ERR zurück.