# GetTemperature

Die GetTemperature-Funktion gibt die Temperatur der ausgewählten Komponente der In-Sight D900-Serie in Grad zurück, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Mit dieser Funktion kann sichergestellt werden, dass die Gehäusetemperatur des Vision-Systems den angegebenen Temperaturbereich von 0 C bis 65°C (32 F bis 147 F) nicht überschreitet.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Tabelle und die Webseite für die Anzeige der Gehäusetemperatur des Vision-Systems auf der Web-HMI konfiguriert werden.

1. Konfigurieren Sie die Tabelle wie folgt:
   - Button
     - Name: Temperatur
   - GetTemperature
     - Ereignis: Verweist auf die Zelle, die die Button-Funktion enthält.
     - Komponente: Gehäuse
2. Veröffentlichen Sie die Zellen „Button“ und „GetTemperature“.

3. Gehen Sie zu Ihrer WebPage, suchen Sie nach den Tags im Tag-Fenster und ziehen Sie sie per Drag & Drop auf Ihre Webseite.

4. Schalten Sie das Vision-System online.
5. Öffnen Sie die Web-HMI in Ihrem Browser.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Temperatur. Die Gehäusetemperatur des In-Sight Vision-Systems wird zurückgegeben.

## GetTemperature – Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Definiert das Ereignis, das die Temperatur des Vision-Systems zurückgibt. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Komponente | Gibt die Komponente an, die die Temperatur zurückgeben soll. Derzeit wird nur die Option „Gehäuse“ unterstützt.
0 | Gehäuse | Gibt die Gehäusetemperatur des Vision-Systems zurück.

## GetTemperature – Ausgaben

Hinweis: Wenn die GetTemperature-Funktion zunächst zur Tabelle hinzugefügt, gibt sie 0 zurück. Der Wert wird aktualisiert, wenn das im Parameter „Ereignis“ angegebene Ereignis eintritt.

Rückgabewert | Gibt die Temperatur der ausgewählten Komponente des Vision-Systems der In-Sight D900-Serie in Celsius zurück.