# Menüleiste – Sensor

Die Registerkarte Sensor in der Menüleiste wird verwendet, um das In-Sight Vision-System, Wiederholungstrigger, auszulösen, das Live-Video ein- und auszuschalten, zwischen Online- und Offline-Modus zu wechseln und das Fenster „Einstellungen der Ergebniswarteschlange“, „Einstellungen für Jobstatus“, „Benutzerdefinierte Ansichtseinstellungen“ oder „Diskrete E/A-Einstellungen“ zu öffnen.

Option | Hotkey | Beschreibung
Trigger | F5 | Nimmt ein neues Bild aus dem aktiven In-Sight Vision-System auf.
Wiederholungstrigger | Nicht verfügbar | Nimmt kontinuierlich Bilder auf (so schnell wie möglich). Um unterschiedliche Lichtverhältnisse nach jeder Aufnahme auszugleichen, passt der In-Sight Spreadsheet die Belichtungszeit automatisch an, indem ein Intervall in Millisekunden zwischen den Aufnahmen von 0 bis 10.000 angegeben wird; Standardwert = 500. Die Verzögerung hängt von der Zeit ab, die der Job benötigt, um die Verarbeitung des Bilds abzuschließen. Wenn der Verzögerungsparameter beispielsweise auf 5.000 Millisekunden eingestellt ist, nimmt der In-Sight Vision-System alle 5.000 Millisekunden ein Bild auf, falls der Job die Bildverarbeitung innerhalb von 5.000 Millisekunden abschließt. Andernfalls nimmt der In-Sight Vision-System ein Bild auf, sobald die Bildverarbeitung abgeschlossen ist.
Live-Video | Nicht verfügbar | Zeigt ein Live-Videobild an, das verwendet werden kann, wenn Einstellungen am Objektiv und am Sichtfeld des In-Sight Vision-Systems vorgenommen werden. Um diesen Modus zu verlassen, klicken Sie im Anwendungsschritt Bild einrichten auf die Schaltfläche Live-Video im Kontextbereich, auf die Schaltfläche Live-Video in der Symbolleiste Jobanzeige oder auf das Bild. Hinweis: Diese Funktion ist in allen Anwendungsschritten verfügbar.
Online | STRG+F8 | Wechselt zwischen Online-/Offline-Status des aktiven In-Sight Vision-Systems.
Einstellungen der Ergebniswarteschlange | Nicht verfügbar | Öffnet das Fenster „Einstellungen der Ergebniswarteschlange“, in dem Sie das Kontrollkästchen Ergebniswarteschlange aktivieren aktivieren und dann die Ergebnisse, die angezeigt werden sollen, konfigurieren können: Modus: Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ (Standard): Zum Speichern der Ergebnisse für „Bestanden“ und „Nicht bestanden“. Ergebnisse „Nicht bestanden“: Zum Speichern der Ergebnisse für „Nicht bestanden“. Ergebnisse „Bestanden“: Zum Speichern der Ergebnisse „Bestanden“. Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ trennen: Zum Speichern der Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ und zum Anzeigen der Ergebnisse zusammen oder getrennt im Bildstreifen, je nach dem Umschaltstatus der Schaltflächen für die Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“. Hinweis: Bei Auswahl des Modus „Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ trennen“ geschieht folgendes: Das Dropdownmenü „Warteschlangengröße“ wird deaktiviert. Die Dropdownmenüs „Bestanden Größe“ und „Nicht bestanden - Größe“ werden aktiviert. Warteschlangengröße: als numerischer Wert pro Ergebnis. Sie können je nach Auflösung des In-Sight Vision-Systems und nach verfügbarem Arbeitsspeicher bis zu 20 Ergebnisse speichern. Wenn die angegebene Warteschlangengröße den verfügbaren Arbeitsspeicher des In-Sight Vision-Systems überschreitet, wird dem In-Sight Vision-System automatisch die größtmögliche Anzahl von Ergebnissen zugewiesen. Bestanden Größe: als numerischer Wert pro Ergebnis (Mindestwert = 1). Der In-Sight Vision-System speichert die Anzahl der Ergebnisse für „Nicht bestanden“. Wenn Sie in der Dropdownliste „Modus“ die Option „Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ trennen“ auswählen, überschreiten die kombinierten Werte „Bestanden Größe“ und „Nicht bestanden - Größe“ nicht die Warteschlangengröße, die dem In-Sight-Vision-System zugewiesen ist. Nicht bestanden - Größe: als numerischer Wert pro Ergebnis (Minimum = 1). Der In-Sight Vision-System speichert die Anzahl der Ergebnisse für „Nicht bestanden“. Wenn Sie in der Dropdownliste „Modus“ die Option „Ergebnisse „Bestanden“ und „Nicht bestanden“ trennen“ auswählen, überschreiten die kombinierten Werte „Bestanden Größe“ und „Nicht bestanden - Größe“ nicht die Warteschlangengröße, die dem In-Sight-Vision-System zugewiesen ist. Kontrollkästchen Offline-Ergebnisse in Warteschlange stellen. Standardmäßig deaktiviert; Ergebnisse werden nur online erfasst. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Ergebniswarteschlange Ergebnisse offline erfassen soll. Kontrollkästchen Erste Ergebnisse beibehalten. Standardmäßig deaktiviert; die Software kann das älteste Bild verwerfen, um Platz für das neue Bild zu schaffen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die in der Warteschlange gespeicherten Bilder unbegrenzt erhalten bleiben sollen, wenn die Warteschlange voll ist, während die Software der Warteschlange keine neuen Bilder hinzufügt. Kontrollkästchen Löschen bei Platzierung im Online-Modus. Standardmäßig aktiviert; bei Aktivierung wird der Bildstreifen jedes Mal gelöscht, wenn der Sensor in den Online-Modus geschaltet wird.
Einstellungen für Jobstatus | Nicht verfügbar | Sie können eine Tabellenzelle bestimmen, um anzugeben, ob die Gesamtinspektion bestanden oder nicht bestanden wurde. Dieser Wert für „Bestanden“/„Nicht bestanden“ ist in jeder vom Gerät gesendeten Factory-Floor-Protokollmeldung enthalten. Beobachtete Zelle: Welche Zelle ausgewählt werden soll. Mit den folgenden vier Kontrollkästchen können Sie für die Werte in der Zelle das Ergebnis „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ angeben. Nicht bestanden - Zelle mit #ERR. Nicht bestanden - Zelle mit Wert < 0. Nicht bestanden - Zelle mit Wert = 0. Nicht bestanden - Zelle mit Wert > 0. Hinweis: Die ausgewählte Zelle und die Werte der Bedingungen „Bestanden“/„Nicht bestanden“ werden mit der Zelle und den Bedingungen in den Einstellungen der Ergebniswarteschlange verknüpft.
Benutzerdefinierte Ansichtseinstellungen | Nicht verfügbar | In diesem Einstellungsfenster können Sie Zellen für die Anzeige in der WebHMI auswählen. Zelle auswählen: Wählt den anzuzeigenden Zellenbereich aus. Bereich auswählen: Wählt den Bereich im Anzeigebereich aus, um die Grafik mit dem Zellenbereich zu positionieren. X, Y: Position des angezeigten Bereichs. Breite, Höhe: Größe des angezeigten Bereichs. An Inhalt anpassen: Passt die Größe des Bereichs an die Höhe und Breite des ausgewählten Zellenbereichs an. Bild anzeigen: Bei Auswahl dieser Option wird das Bild im benutzerdefinierten Ansichtsmodus in WebHMI angezeigt. Grafiken anzeigen: Zeigt bei Auswahl Werkzeuggrafiken im benutzerdefinierten Ansichtsmodus in WebHMI an.
Diskrete E/A-Einstellungen | Nicht verfügbar | Sie können die Signale für die Ein- und Ausgangsdatenleitungen des Vision-Systems konfigurieren. Verwenden Sie zum Konfigurieren der einzelnen Eingangs-/Ausgangsleitungen die Datenleitungstabelle. Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle aus, um rechts zusätzliche Einstellungen für Ausgangsleitungen anzuzeigen. Die Entprellungsdauer (µs) gibt für alle Eingangsleitungen in Mikrosekunden an, wie lange das Gerät die Erkennung eines gültigen Eingangssignals verzögert. Dies gilt nicht für die TRIGGER-Leitung. KontrollkästchenAusgänge im Offline-Zustand deaktivieren: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Ausgänge deaktivieren, wenn das Vision-System offline ist. Ein: Index der Eingangsleitung. Aus: Index der Ausgangsleitung. Richtung: Zeigt an, ob die Leitung eine Eingangs- oder Ausgangsleitung ist. Name: Der Name, den Sie für die Eingangs-/Ausgangsleitungen vergeben. Signaltyp: Zeigt den Typ des Signals an, z. B. User Data, Event, Parallel Job Load, Job ID, Online und Trigger für Eingangsleitungen und Programmed, High, Low, Acquisition Start, Acquisition End, Acquisition Missed, Strobe, Job Completed, Online, Busy, Job Load OK und Job Load Fail für Ausgangsleitungen.