# EtherNet/IP PLC Konfiguration

In-Sight-Vision-Systemen unterstützen EtherNet/IP, ein Protokoll auf Anwendungsebene, das über den Ethernet TCP/IP- und UDP/IP-Ebenen implementiert wurde. Es teilt sein Objektmodell mit ControlNet und DeviceNet über das Common Industrial Protocol (CIP).

EtherNet/IP bietet eine Vielzahl von Messagingoptionen und Diensten für den Transfer von Daten und I/O über Ethernet. Alle Geräte in einem EtherNet/IP-Netzwerk geben ihre Daten an das Netzwerk als eine Serie von Datenwerten weiter, die als Attribute bezeichnet werden. Attribute können mit anderen verbundenen Datenwerten zu Sätzen gruppiert werden. Diese werden als Assemblies bezeichnet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den EtherNet/IP-Dienst zu aktivieren:

1. Starten Sie den In-Sight Vision Suite. Wählen Sie den Vision-System aus, den Sie im Gerätebereich (1) konfigurieren möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Industrial Ethernet in der Registerkarte Hilfsprogramme (2) .

   Daraufhin wird das Dialogfenster Industrial Ethernet Configuration angezeigt.

   Tipp:
   - If you are already connected to a Vision-System, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the Vision-System you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure Vision-Systems that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. Verwenden Sie das Dropdownmenü und wählen Sie Ethernet/IP als zu verwendendes Protokoll aus. Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

   Tipp: Wenn Sie diese Einstellung von einem anderen Protokoll (z. B. PROFINET) zu „Ethernet/IP“ ändern, werden Sie möglicherweise im Dialogfeld aufgefordert, den Vision-System neu zu starten.

3. Installieren Sie die Datei für Elektronische Datenblätter (EDS) für den Vision-System. Dieser wird zusammen mit der In-Sight-Software installiert. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Kapitel Installieren der EDS-Dateien.

4. Installieren Sie die Anwendung „RSLogix5000“ oder „Studio5000“ auf demselben PC, auf dem die In-Sight-Software ausgeführt wird.

5. Konfigurieren Sie die Rockwell Software so, dass sie den In-Sight-Vision-System erkennt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Herstellen der Verbindung mithilfe eines EDS-generierten Profils.

6. Weitere Informationen zum Abrufen und Übertragen von Daten von einem In-Sight-Vision-System auf eine ControLogix-SPS finden Sie im Artikel Abrufen von Daten aus einem In-Sight Vision-System.
7. Weitere Informationen zum Senden von Daten von einer ControLogix-SPS an einen In-Sight-Vision-System finden Sie im Artikel Senden von Daten an ein In-Sight Vision-System.