# Punkt

Erstellt eine feste Point-Struktur.

## Punkt – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Bild | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Bild-Datenstruktur referenzieren. Standardmäßig wird die Zelle $A$0 referenziert, die die von zurückgegebene Image-Datenstruktur enthält.
Vorrichtung | Definiert das Bildkoordinatensystem, in dem der Punkt definiert wird.
X | Der x-Offset der Vorrichtung.
Y | Der y-Offset der Vorrichtung.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Punkt | Die Position des Punkts im Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Die x-Koordinate des Punkts.
Y | Die y-Koordinate des Punkts.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der Point-Grafik auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Die Point-Struktur wird nur angezeigt, wenn die Zelle, die die Point-Funktion enthält, in der Tabelle markiert ist.
2 = Nur Eingabegrafik | Die Punktstruktur wird immer angezeigt.

Hinweis: Die Parameter Vorrichtung und Punkt müssen innerhalb der Bildgrenzen festgelegt werden. Andernfalls gibt die Funktion #ERR zurück.

## Punkt – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Point-Datenstruktur oder #ERR, wenn einer der Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn „Punkt“ erstmals in eine Zelle eingefügt wird, werden die folgenden Structures Vision Data Access functions automatisch in die Tabelle eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:
Label | Funktion | Beschreibung
X | GetX(Punkt) | Gibt eine x-Koordinate des Punkts zurück.
Y | GetY(Punkt) | Gibt eine y-Koordinate des Punkts zurück.