# Erstellen von Überwachungsvariablen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Überwachungsvariablen zu erstellen:

1. Rufen Sie am folgenden Speicherort den Bereich Projektbaum auf:

   Vision-System => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => SPS-Tags

2. Doppelklicken Sie auf Neue Tag-Tabelle hinzufügen . Dadurch wird Tag table_1 hinzugefügt: Doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen.

3. Öffnen Sie die Registerkarte oben auf dem Bildschirm, um die für die einzelnen Module zu verwendenden Q- und I-Adressen zu überprüfen.

4. Öffnen Sie Tag table_1, füllen Sie sie entsprechend dem Inhalt der Registerkarte aus und speichern Sie anschließend das Projekt. Dies ist notwendig, um die Namen der Variablen zu sehen, wenn sie überwacht werden.

5. Rufen Sie am folgenden Speicherort den Bereich Projektbaum auf:

   Vision-System => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => Tabellen beobachten und erzwingen

6. Doppelklicken Sie auf Neue Beobachtungstabelle hinzufügen . Dadurch wird Watch table_1 hinzugefügt: Doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen.

7. Füllen Sie, wie in der folgenden Tabelle zu sehen, die Spalte Adresse aus. Entsprechend den in Schritt 4 konfigurierten Werten empfiehlt Cognex, zuerst die Spalte Name auszufüllen, da die Spalten Adresse und Anzeigeformat automatisch ausgefüllt werden sollten, wenn sie ausgewählt werden. Speichern Sie diese Werte für die zukünftige Verwendung.

8. Klicken Sie auf das Symbol Monitor all, damit die Spalte Monitor value zyklisch aktualisiert wird und die vom Vision-System kommenden Änderungen überwacht werden können. Um in diesem Fall eine Variable zu ändern, geben Sie den neuen Wert in der Zeile Modify value ein und klicken Sie anschließend auf das Symbol Modify all selected values once and now.