# TransEdgesToFixture

Wandelt eine Kante-Struktur aus Bildkoordinaten in Vorrichtungskoordinaten um. Die Funktion berechnet den Offset und die Ausrichtung der Kanten mit Bezug auf die angegebene Vorrichtung.

## TransEdgesToFixture – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Offset vom Bildursprung x.
Y | Offset vom Bildursprung y.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Kanten | Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Edges-Datenstruktur referenzieren.
Anzahl Werte | Anzahl der Kanten, die in reelle Koordinaten zu konvertieren sind. (0 bis 2591; Standard = 3)

## TransEdgesToFixture – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Edges-Datenstruktur mit den umgewandelten Kanten oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransEdgesToFixture Vision Data Access functions

Die automatisch in die Tabelle eingefügten Edges-Vision Data Access functions ähneln den Elementen, die automatisch von den Funktionen für SortEdges- und PairEdges-Datenstrukturen eingefügt werden.