# Prüfen der PROFINET-Kommunikationseinrichtung

Nachdem die Konfiguration eingerichtet wurde, prüfen Sie die PROFINET-Kommunikation wie folgt:

1. Klicken Sie im Fenster Hardware-Konfigrationswerkzeug auf das Menü Station und wählen Sie das Menü ONLINE öffnen aus. Wenn es ein Problem mit der Kommunikation gibt, ist ein rotes durchgestrichenes Zeichen in der linken oberen Ecke des Vision-System-Symbols zu sehen.

2. Überprüfen Sie im Fall von Fehlern die physikalische Verbindung und den zugewiesenen Gerätenamen. Überprüfen Sie dazu die Einstellung SPS => Ethernet => Gerätenamen verifizieren. Im Fall von Fehlern ist in der Spalte Status ein rotes Kreuz zu sehen. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche Namen zuweisen, wählen Sie das richtige Gerät aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf Namen zuweisen.

3. Wenn alles in Ordnung ist, sollte anstelle des roten Kreuzes ein grünes Zeichen in der Spalte Status angezeigt werden.

Hinweis:

Wenn dem In-Sight-Vision-System ein neuer Name zugewiesen wurde, wird der ursprüngliche Name im Vision-System überschrieben. In diesem Fall stoppt die Siemens-CPU. Um die Siemens-CPU über das Fenster Hardware-Konfigurationswerkzeug neu zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CPU, wählen Sie die Option Ausführungsmodus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Warmstart . Dadurch sollte die PROFINET-Kommunikation zwischen der SPS und dem Vision-System ordnungsgemäß eingerichtet werden.