# TransFixtureToPixel

Wandelt einen Punkt in Vorrichtungskoordinaten in Pixelkoordinaten um.

## TransFixtureToPixel – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Offset vom Bildursprung x.
Y | Offset vom Bildursprung y.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Punkt | Dies ist de Position des Punkts im Vorrichtungskoordinatensystem.
X | x-Offset des Punkts vom Vorrichtungsursprung.
Y | y-Offset des Punkts vom Vorrichtungsursprung.
Anzeigen | Definiert den Anzeigemodus für die Überlagerung der TransFixtureToPixel-Grafiken auf dem Bild.
0 = Alle ausblenden (Standard) | Der Punkt wird nur angezeigt, wenn die Zelle mit der TransFixtureToPixel-Funktion in der Tabelle markiert ist.
1 = Nur Ergebnis-Grafik | Der Punkt wird immer angezeigt.

## TransFixtureToPixel – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Punkt-Datenstruktur mit dem umgewandelten Punkt oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransFixtureToPixel – Vision-Datenzugriffsfunktionen

Die folgenden Structures Vision Data Access functions werden automatisch in die Tabelle eingefügt, um die Ergebnistabelle zu erstellen:

Label | Funktion | Beschreibung
--- | --- | ---
X | GetX(Punkt) | Die x-Koordinate des umgewandelten Punkts.
Y | GetY(Punkt) | Die y-Koordinate des umgewandelten Punkts.