# OPC-Tags

Ein OPC-Tag ist ein symbolischer Name, der auf die Tabellenzelle eines unterstützten In-Sight Vision-Systems angewendet werden kann. Das Tag ist für OPC UA-Clients sichtbar, sodass sie auf die In-Sight -Zelldaten zugreifen können. Im Kontext der In-Sight OPC UA-Implementierung gibt es zwei Arten von OPC-Tags: Job-Tags und System-Tags.

Hinweis: Sie können maximal 250 OPC-Tags erstellen.
Hinweis: OPC UA unterstützt nicht „Industrial Ethernet auslösen“ zum Auslösen des Vision-Systems. Beim Auslösen über OPC UA mit der TriggerManualAcquisition-Methode müssen Sie den Software-Trigger verwenden.

Ein OPC-Tag kann für folgende Datentypen stehen:

- Boolescher Wert: Wird zur Darstellung von Tags verwendet, die nur boolesche Werte enthalten.
- Fließkomma: Wird zur Darstellung von Tags verwendet, die nur Fließkommawerte enthalten.
- Ganzzahl: Wird zur Darstellung von Tags verwendet, die nur ganzzahlige Werte enthalten.

- Textzeichenfolge: Wird zur Darstellung von Tags verwendet, die nur Textzeichenfolgenwerte enthalten.

  Hinweis:
  - Textzeichenfolgen unterstützen maximal 256 Zeichen.
  - Textzeichenfolgen werden in der Unicode-Darstellung des Texts an den OPC-Client gesendet.

Für OPC-Tags gibt es die Zugriffsstufen „Lesen“. Die Fähigkeit von OPC UA-Clients, Daten aus der In-Sight-Jobdatei zu lesen oder in die In-Sight-Jobdatei zu schreiben, hängt von der Zugriffsebene des OPC-Tags ab. Die Zugriffsebene Lesen bedeutet, dass Sie Tag-Werte vom OPC UA-Client nur abrufen können.